

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАМЕНУ КАБИНЫ КРАНА
(пример заполнения)


Описание крана: Кран мостового электрического № 11570, Q=10 т.

Месторасположение крана: г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 107

Кабина приобретается: заказчиком / подрядчиком  

Срок выполнения работ: 150 календарных дней с даты заключения договора
Гарантийный срок: на работы 12 месяцев, на материалы – согласно срокам завода- изготовителя

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КАБИНЫ
Тип кабины – стационарная, подвесная, закрытого типа, с тамбуром;
Тип конструкции – 4х угольная;
Тип крепления – подвесы с демпфирующими (полиуретановыми) втулками;
Выход на кран – по лестнице из тамбура.
Габаритные размеры (ВхШхД), мм: 2200* х 1600* х 3000*
Важно! Окончательная конструкция, габаритные размеры кабины согласовываются с Заказчиком при проектировании.
Климатические исполнение – У3;
Температура среды эксплуатации: - 20 +50⁰С;
Степень пылевлагозащиты – IP54;
Лакокрасочное покрытие кабины – Грунт + Эмаль (Цвет желтый, RAL 2000);
Сигнальные (габаритные) полосы – Черные на жёлтом;

Снаружи кабины (в области калитки тамбура) установлена анкерная точка, для крепления эвакуационного устройства, в случае аварийного покидания кабины.
ДВЕРЬ В КАБИНУ - металлическая, застеклена в верхней части, открывается вовнутрь, оснащена врезным замком, позволяющим запирать кабину «на ключ» при уходе оператора. На дверях установлен фиксатор, для удержания дверей в открытом положении.

ОСТЕКЛЕНИЕ КАБИНЫ выполнено из однокамерных стеклопакетов, общей толщиной 18мм изготовленных из безосколочного стекла «Триплекс».
Способ крепления стекол – прижимные планки.
Фронтальная и боковые фрамуги верхнего уровня остекления открываются наружу с фиксацией в открытом положении.
Тройное ограждение стекол - внутри кабины, съёмное.
На верхний уровень остекления рулонные солнцезащитные шторки.
Ручки на окнах - пластиковые, эргономичные.
Дополнительное остекление:
в полу (под ногами оператора) с вкладываемым стеклопакетом
в правой боковой стенке кабины – окно-фрамуга, открывание внутрь кабины
(при возможности установки).

[bookmark: _GoBack]ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КАБИНЫ выполнена из пожаробезопасных материалов:
Тепло и шумоизоляция – минеральная вата (не менее 50мм).
Стены – металлические оцинкованные окрашенные панели (цвет «Дерево»);
Потолок – металлические оцинкованные окрашенные панели (цвет БЕЛЫЙ).
Пол – металлический + резиновое анти скользящее покрытие по всей площади пола.
Внутренняя отделка кабины облагорожена алюминиевым профилем (уголок, полоса, порог).

МИКРОКЛИМАТ В КАБИНЕ:
Тепловая пушка, 2/4 кВт, 380В;
Приточная система с фильтрующим элементом;
Промышленный кондиционер (380В), рассчитанный для температуры эксплуатации до +50⁰С.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КАБИНЫ:
Управление механизмами крана осуществляется по средствам ПУМК установленных на стационарных тумбах.

Кресло оператора – стационарное, складное, поворотное, регулировка кресла по горизонтали и наклона спинки.

Панель управления и индикации размещена на тумбах с органами управления.
Ключ-марка.
Кнопка включения гл.контактора.
Лампа «Зелёная» (питание крана).
Кнопка-грибок «СТОП»
Кнопка подачи звукового сигнала.
USB-розетка
Переключать включения подкранового освещения.
Переключать включения приточной вентиляции

Шкаф электрокоммутации.
Шкаф защиты оборудования, установленного в кабине.
(Согласно принципиальной электрической схемы крана Заказчика. Место установки согласовывается с заказчиком дополнительно).
Трансформатор (380/220/24 - 0,4кВт) для питания освещения кабины и звукового сигнала.
Трансформатор (380/220/24 -2,5кВт) для питания розеток 220В и других потребителей.
ПЗКБ (место установки – выносится на мост крана или поставляется отдельным местом с последующей установкой на мосту крана при монтаже кабины). Рубильник включения крана установлен в кабине.
Кабельная продукция от клеммной колодки в кабине до ПЗК, установленной на мосту крана, входит в объем поставки и монтажных работ.

В корпусе кабины выполнено отверстие (кабельный ввод) закрытое съемной крышкой для ввода кабельных линий с крана. (Размеры и место расположения согласовываются при проектировании.).
Кабельные трассы проложены в накладных кабель-каналах, установленных на стенах и каналах, выполненных в подпольном пространстве кабины, закрытых быстросъёмными алюминиевыми крышками (порогами), что обеспечивает простоту доступа к ним для обслуживания и замены.
На калитку тамбура и дверь установлены концевые выключатели ВПК 2112.
Звуковой сигнал – спец.сигнал «Гепард-100W» сирена + громкоговорящее устройство для трансляции голоса оператора.

В доступном для обслуживания месте снаружи корпуса тамбура кабины установлен проблесковый светодиодный маяк оранжевого цвета, сопровождающий работку крана.
В кабине установлено откидное кресло стажера.

КОМПЛЕКТАЦИЯ КАБИНЫ:
Освещение в кабине: светодиодной светильник, два режима освещения: основное (полное) и ночное (режим подсветки).
Электрические розетки, 220В – 2 шт. (свободного назначения).
Одноклавишный выключатель- 1 шт.
Огнетушитель с кронштейном крепления на стену.
Ящик под аптечку.
Лоток под документацию.
Вешалка для одежды (2 шт.).
Щётка-скребок с телескопической ручкой для отчистки (мытья) стекол.
Держатель под емкость с питьевой водой.
Совок с щеткой.
Диэлектрический коврик.

ПОВЫШЕНИЕ степени ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ КАБИНЫ:
Электрическая проводка в кабине выполнена пожаробезопасным проводом ПУГВнг(А)-HF (не содержащий галогенов) или РКГМ. Сечение проводов с запасом (+25%) от расчётного сечения, проложенных в кабель-каналах и металлических гофрах.
В корпусах эл.розеток, в электрошкафах и кабельканалах установлены элементы автономного пожаротушения (пиростикеры и пирошнуры).


Контактные данные (ФИО, должность, телефон, e-mail)






